Preveď čísla z hexadecimálnej sústavy na desiatkovú a naopak.

|  |  |
| --- | --- |
| 20 – | 144 – |
| 01 – | 12 – |
| A9 – | 254 – |
| FF – | 56 – |
| 14 – | 158 – |

Preveď čísla z binárnej sústavy na desiatkovú a naopak.

|  |  |
| --- | --- |
| 0101 0001 – | 128 – |
| 1110 1011 – | 15 – |
| 1010 0010 – | 44 – |
| 0001 0001 – | 138 – |
| 0010 0001 – | 232 – |

Vyskúšajte jednotlivé príkazy a ich prepínače. Napíšte ich funkciu.

ipconfig ipconfig -? ipconfig -all

ipconfig -release ipconfig -renew ipconfig -displaydns ipconfig -flushdns

arp arp -a

arp -d \*

netstat -h netstat -a netstat -a -n netstat -r

Vyskúšajte jednotlivé príkazy a sledujte prebiehajúcu komunikáciu cez Wireshark.

ping

ping stuba.sk ping stuba.sk -t ping stuba.sk -n ping stuba.sk -l ping stuba.sk -f ping stuba.sk -f -l ping stuba.sk -i ping stuba.sk -w

tracert tracert -h tracert -w

nslookup stuba.sk

nslookup stuba.sk 208.67.220.220